Esercizio svolto:

L’indirizzo IP del PC3 è 192.168.3.4  
Ho creato una access-list nel router

* enable
* conf t
* access-list 1 deny host 192.168.3.4
* access-list 1 permit any
* Sono entrato nell’interfaccia serial0/0/0
* Ho assegnato l’access-list con:
* ip access-group 1 out

Tramite un Ping ho verificato e i ping verso l’esterno come richiesto vengono rifiutati.